|  |  |
| --- | --- |
| **ПАМЯТКА**  о мерах пожарной безопасности в жилых домах (квартирах)  Уважаемые граждане, чтобы избежать пожара в доме ([квартире](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/257.php)), запомните и строго соблюдайте правила пожарной [безопасности](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php) и требуйте их выполнения от других!  **Общие требования:**  Не устраивать кладовки на лестничных клетках и под маршами в подъезде дома.  Не загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, являющиеся выходами на наружные эвакуационные лестницы.  Не допускать хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей более 10 л.  Не допускать хранение горючих материалов в чердачных помещениях.  В чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускать курения, применения открытого огня.  Следить за состоянием дверей подвальных и чердачных помещений. В случае отсутствия замков сообщать в жилищную службу Вашего района.  Не отогревать открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и отопительных систем (отогревать следует горячей водой или песком).  Не допускать курение в постели, не бросать не затушенные спички и окурки.  Убирать от мусора, тары и других горючих материалов территорию, прилегающую к жилым домам, дачам, постройкам. Это исключает возможность возникновения пожара и быстрое его рас­пространение на соседние жилые дома или другие строения.  Запрещается разводить костры на территории жилых домов, дач, садовых домиков.  **Меры пожарной безопасности при эксплуатации** [**электропроводки**](http://pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/) **и** [**электр**](http://pandia.ru/text/categ/nauka/64.php)**оприборов:**  Не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.  Не включать одновременно в электросеть нескольких электроприборов большой мощности, это ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара.  Не подвешивать электропроводку на гвоздях, не завязывать в узлы, не соединять их скруткой, не заклеивайте ее обоями и не закрывайте элементами сгораемой отделки.  Запрещается прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.  Не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.  Не оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы, нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конструкций. Электроприборы необходимо ставить на несгораемые подставки.  Следить за изоляцией электропроводки, она должна быть в исправном состоянии. Если в вашей квартире, доме ветхая электропроводка, повреждены электрические розетки, не ждите, когда вспыхнет пожар, произведите их ремонт.  Запрещается использовать самодельные электрические предохранители («жучки»).  Монтаж и ремонт электропроводки поручайте только квалифицированным [специалистам](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php).  Не забывайте, уходя из дома, выключить все электроприборы!  **Правила эксплуатации печей:**  Перед началом отопительного сезона обязательно приглашайте квалифицированных [специалистов](http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php), которые занимаются проверкой и прочисткой печей.  Не применяйте при растопке печей бензин, керосин и другие горючие жидкости.  Следите, чтобы двери печей были всегда закрыты.  Не оставляйте перед топками дрова, бумагу и мусор.  Помните, что сложенные на горячие плиты и вблизи них для просушки дрова, одежда и другие сгораемые предметы могут воспламениться.  Чрезмерная топка печей вызывает появление трещин на их поверхности, способствует быстрому разрушению [кирпичной кладки](http://pandia.ru/text/category/kirpichnaya_kladka/) и загоранию деревянных конструкций.  Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними малолетним детям и | престарелым гражданам.  Не высыпайте горячую золу, непотушенные угли и шлак вблизи строений.  Помните, что применение временных металлических печей запрещено.  **Правила пользования газовыми приборами:**  Регулярно проветривайте помещения перед началом пользования газовыми приборами.  Очистку [дымоходов](http://pandia.ru/text/category/dimohodi/) газовых колонок производите один раз в три месяца.  Проверьте наличие тяги в дымоходе, для этого поднесите к смотровому окну тонкий лист бумаги.  При плохой тяге в дымоходе или утечке газа запрещается зажигать спички, включать [электрический](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/108.php) свет, входить в помещение с горящей сигаретой. Немедленно сообщите об утечке газа в [аварийную газовую службу](http://pandia.ru/text/category/avarijnaya_gazovie_sluzhbi/) по телефону 04, проветрите помещение.  Уходя из квартиры, отключайте [домашнюю](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/182.php) газовую сеть общим краном.  Категорически запрещается привязывать верёвки на газовые трубы и сушить бельё над газовой плитой.  **Администрация городского округа г.Бор предупреждает!!!**  **Не оставляйте детей без присмотра! Запретите детям играть с огнём!**  **Храните спички в местах, недоступных для детей!**  **Не оставляйте детей без присмотра, особенно если топится печь, включены газовые или электроприборы!**  **Не поручайте детям присматривать за газовой плитой, электроприборами, печью!**  **Помните: оставленные одни** [**дети**](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php) **часто устраивают** [**игры**](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php) **с огнём, а это в большинстве случаев приводит к пожарам, которые нередко заканчиваются гибелью детей. Расскажите ребёнку об опасности и последствиях игры с огнём. Постарайтесь занять детей увлекательными и безопасными играми!**  **Средства пожаротушения, необходимые в доме:**  **Огнетушитель** может спасти жизнь и имущество, если требуется потушить небольшое возгорание или удержать распространение пожара до прибытия пожарного расчёта.  **Пенный** [**огнетушитель**](http://pandia.ru/text/category/ognetushiteli/) предназначен для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, краска).  **Углекислотный огнетушитель** предназначен для тушения электрооборудования, находящегося под [напряжением](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/231.php) (провода, распределительные щитки, домашние электроприборы и т. д.)  **Порошковый огнетушитель** самый популярный в силу своей дешевизны и универсальности.  Все члены семьи должны четко знать, как обращаться с огнетушителем, для этого внимательно изучите инструкцию, приложенную к огнетушителю.  **Оборудуйте своё жильё автономными пожарными извещателями** – небольшими довольно простыми устройствами, питающимися от батареек. При появлении в помещении дыма такой извещатель, установленный на потолке, издаст громкий звук. Этот звук своевременно разбудит вас при пожаре и спасёт жизнь вам и членам вашей семьи.  На сети хозяйственно-питьевого [водопровода](http://pandia.ru/text/category/vodoprovod/) следует предусмотреть отдельный кран для присоединения шланга с целью использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.  Шланг должен обеспечивать подачу воды в любую точку квартиры и быть оборудован распылителем, длина его струи должна быть не менее 15 метров.  **Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого из нас!**  **При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», со всех мобильных операторов по** [**сотовой связи**](http://pandia.ru/text/category/sotovaya_svyazmz/) **– «101», «112». Телефон ЕДДС городского округа г.Бор 2-34-56** |